외벽청소방법

건축물의 외벽은 "석재, 유리, 금속, PCM판넬, 목조" 로 크게 5종류로 분류하나 국내업체는 시공후 세척 및 유지관리가 정착되지 못하고 있는 실정입니다. 건축물의 외벽을 대기의 먼지와 자동차의 매연등으로 항상 찌든 때가 많이 묻어 있습니다. 각 재질의 특성에 맞지 않는 약품 및 세제의 남용은 오히려 더 오염될 수 있는소지와 외장의 수명 단축을 초래할 우려가 있으므로 반드시 전문회사에 맡기는 것이 바람직 합니다.

외벽세척 대상- 석재건물, 타일건물 범랑건물, 판넬건물, 금속건물, 유리건물, 벽돌건물등...

외벽복원
외벽청소는 변질간 외벽 (판넬, 범랑)을 세척 코팅하여 원상복구하며 외장을 바꾸지 않고 새판넬과 새범랑으로 교체합니다.. 외벽방수, 외벽코킹 작업등 외벽의 균열(크랙)보수를 하거나 비가 올때마다 건물내부로 침투되는 빗물을 완벽하게 잡아 건물이 오랫동안 보존 할 수 있도록 합니다.

건물유리창 클리닝
페어글라스의 세정시는 정밀약품과 특수공법을 통하여 글라스와 창틀면의 실리콘 도포부의 취약면을 타고 페어글라스 내부에 유입될 수 있는 약품을 예방하며 피막 형성을 억제하고 세정후 약품을 100% 제거함으로서 2차 오염을 방지하고 린스효과를 유발하여 청결성을 장기간 보존 시킵니다

아파트 유리창청소
아파트에서 외부 물청소의 범위는 유리창과 방충망, 계단유리 등을 말하는데 청소는 물에 세제를 희석하여 스펀지로 청문을 닦은 다음 모타와 호스의 물을 이용하여 씻어 내린다.
방충망의 검은 먼지찌든때를 제거하여 위생상 청결한 상태을 유지시켜주고 사람손이 닿지 않는 베란다 외부유리창을 깨끗하게 만들어 시야와 가슴을 시원하게 뚫어 준다

석재 건물 외벽의 세척

석재 건물의 외벽을 세척하기 전에 석재에 대한 기본적인 사항을 반드시 확인해야 합니다.
또 세척 작업 전에 다음 질문에 대한 해답이 있어야 성공적인 세척 작업을 수행할 수 있습니다.

>>>석재 건물의 외벽을 세척하는 이유

석재 건물의 세척을 하는 이유로는

첫째, 외관에 대한 문제로서 석재가 갖고 있는 천연의 아름다움을 재생하기 위해서 입니다.

둘째, 석재에 균열이 발생되었거나 혹은 심하게 부식되어 적절한 보수를 하기 위해서
세척을 해야 하는 실제적인 이유가 있는 것입니다.

셋째, 상업용 건축물의 경우 석재 건물외벽의 오염 여부가 회사의 이미지를 좌우하게되고 따라서
회사의 매출과 연계되며 나아가 쾌적한 환경을위해 도시의 미관을 해치지 않는
사회적인 역할의 기대가 세척 작업을 요구하고 있습니다.

>>>외벽 석재 종류의 확인

외벽세척 작업을 위해 반드시 석재의 종류와 석재의 시공방법이 확인되어야 합니다.
대리석(MARBLES)인지, 화강석(GRANITES)인지, 라임스톤인지, 샌드스톤(SAND STON)인지 등등.
세척작업에 사용되는 약품의 특성이 석재의 종류에 따라 미치는 영향이 다르기 때문에
반드시 전문가로 하여금 석재의 종류를 확인하는 것은 매우 중요합니다.

>>>오염의 종류 확인

1.유성얼룩-기름얼룩
2.유기얼룩-천연얼룩
|| (커피,차,과일,담배,화장품등)
3.금속얼룩-녹,구리,청동,황동,알루미늄등
4.잉크얼룩-매직펜,펜,잉크등
5.생물확적얼룩-이끼,곰팡이,버섯등

석재 건축물은 여러 가지 물질에 의해 오염될 수 있습니다
대기오염, 검댕, 곰팡이, 이끼류, 먼지 등
오염의 종류와 진행이 매우 다양한 형태로 나타나기 때문에
오염의 종류와 진행정도를 확인하는 것은
약품의 강도와 작업 방법 등을 결정하는 중요한 요소입니다.
결과적으로 석재의 종류와 오염의 종류,
그리고 오염의 진행정도에 따라 세척 방법이 결정되는 것입니다.